 

# **НАШИ УСЛУГИ:**



**СЕ-СЕРТИФИКАТ**

Символ «СЕ», который в переводе с французского означает «Европейское Соответствие» (Conformité Européenné), является знаком, используемым для продукции, соответствующей нормам технического законодательства и попадающей в область действия «Директив Нового Подхода», опубликованных в 1987 году странами Евросоюза в рамках политики «Нового Подхода». При экспорте продукции в страны члены Европейского Сообщества, сертификация СЕ   является основополагающим требованием.

 **ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ:**

* определить директиву или директивы, которые применимы к вашему изделию.
* определить процедуру проведения оценки, схемы сертификации разбиты на модули.
* определить необходимость привлечения уполномоченного органа и аккредитованных лабораторий по доказательству всех аспектов соответствия по безопасности продукта. Процедура оценки, будет отличаться в зависимости от продукта, Директивы и стандартов. Производитель обязан гарантировать, что продукция соответствует всем основным требованиям ЕС и принять все меры по доказательству соответствия требованиям общего законодательства.
* в случае, если после проведения тестирования, выяснилось, что продукт не соответствует всем аспектам по безопасности, провести корректирующие действия.
* производитель обязан убедиться, существуют ли в государстве, в которую будет поставляться изделие, особые положения по национальным нормам, маркировке и упаковке, утилизации.
* изготовитель обязан составить технический файл (техническая документация). Требования к документации разнятся, в зависимости от Директивы. Все отчеты и результаты должны быть включены в документацию. Изготовитель или его уполномоченный представитель обязаны сохранять копии технической документации в течение 10 лет после того, как последний продукт был помещен на рынок.
* составить Декларацию, указав в ней все Директивы, под которые попадает изделие, стандарты, протоколы испытаний, сертификаты.
* прикрепить (нанести) СЕ маркировку на продукцию, которая является единственным знаком соответствия на территории Союза. Изготовитель, размещая ее, дает понять надзорным органам, что продукция соответствует согласованным правилам и является безопасной и производитель гарантирует данную безопасность. Знак СЕ должен быть не менее 5 мм высоты, наносится не стираемым методом, маркировка может быть нанесена на сам продукт, на этикетке, прикрепленной к нему, на его упаковке или на любой сопроводительной документации. В гармонизированной спецификации присутствует подробная информацию о том, как маркировка должна наноситься. Преимущество маркировки CE в том, что если изделие имеет ее, оно получает право реализации и применения на территории всего Сообщества.
* Наносится до размещения продукции на рынке.



## **Список Директив ЕС (Европейского Союза)**

-Директива 2014/34/ЕС (2014/34/EU) ATEX приборы и защитные системы для применения в потенцально взрывоопасных средах - 2014/34/EU Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

-Директива 2014/30/ЕС электромагнитная совместимость (EMC) 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

-Директива 2006/42/ЕС машины и механизмы - машиностроение (MD) 2006/42/EC Machinery (MD)

-2014/35/ЕС низковольтные системы (LVD) электротехническое оборудование, предназначенное для работы в определенных пределах напряжения.

-2000/14/EC Шум в окружающей среде, создаваемый оборудованием на открытом пространстве -  Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

-89/686/EEC Средства индивидуальной защиты - Personal protective equipment

-90/385/EEC Активные медицинские имплантируемые устройства - Active implantable medical devices

-92/42/EEC Требования, предъявляемые к эффективности новых водогрейных котлов на жидком или газообразном топливе - Hot-water boilers

-93/42/EEC Медицинские приборы - Medical devices

-94/25/EC Прогулочные суда -  Recreational craft

-98/79/EC по медицинским средствам диагностики In vitro diagnostic medical devices

-99/5/EC Радио и телекоммуникационное терминальное оборудование - Radio and telecommunications terminal equipment

-2000/9/EC Канатные дороги, предназначенные для перевозки людей - Cableway installations designed to carry persons

-2009/48/EC Безопасность игрушек Safety of toys

-2009/142/EC Установки, работающие на сжигаемом газообразном топливе - Appliances burning gaseous fuels

-Regulation (EU) No 305/2011 – Строительные материалы - Construction products

-2013/29/EU Пиротехнические изделия - Pyrotechnic articles

-2013/53/EU Прогулочные суда и гидроциклы - Recreational craft and personal watercraft

-2014/28/EU Взрывчатые вещества, применяемые в гражданских целях - Explosives for civil uses

-2014/29/EU Простые сосуды под давлением- Simple pressure vessels

-2014/31/EU Неавтоматические весовые инструменты - Non-automatic weighing instruments

-2014/32/EU Измерительные приборы - Measuring Instruments

-2014/33/EU Лифты, безопасность и компоненты - Lifts and safety components for lifts

-2014/53/EU Радиооборудование - Radio equipment

-2014/68/EU Высокое давление - Pressure equipment

-Regulation (EU) 2016/425 Средства индивидуальной защиты - Personal protective equipment

-Regulation (EU) 2016/426 Установки, работающие на сжигаемом газообразном топливе - Appliances burning gaseous fuels

-Regulation (EU) 2016/424 Канатные дороги - Cableway installations

**CARB СЕРТИФИКАТ**

Сертификация CARB гарантирует, что в древесностружечном материале используется **только чистая цельная древесина без каких-либо переработанных материалов (то есть измельченных остатков старой мебели**, лаков и других отходов. Минимум формальдегида и максимальная охрана здоровья.

**CCC СЕРТИФИКАЦИЯ**

Обязательная сертификация продукции в КНР (CCC) будучи похожей на остальные мировые системы стандартизации качества продукции такие, как СЕ маркировка в Евросоюзе, тем не менее имеет некоторые отличия. Система обязательной сертификации в Китае вступила в силу 1 мая 2002 года и была полностью внедрена 1 августа 2003. Все товары, как импортируемые, так и экспортируемые из Китая, проходят процедуру обязательной сертификации. Подлежащие обязательной сертификации товары не могут быть выпущены с завода, импортированы или реализованы в КНР без прохождения обязательной сертификации и нанесения обозначения ССС (обязательная сертификация Китая).В соответствии с китайским законодательством и Положением о обязательной сертификации продукции, система обязательной сертификации продукции применяется к 19-ти группам продукции, которые, в свою очередь разделены на 132 категории. Выпуск с завода, импорт, реализация или другое использование в хозяйственной деятельности товаров, подлежащих обязательной сертификации ССС, возможно только после прохождения обязательной сертификации и подтверждения их соответствия.

В перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации ССС, включены:

-Электрокабели;

-Электровыключатели

-Устройства для защиты и подключения

-Некоторые виды низковольтной аппаратуры

-Двигатели малой мощности

-Некоторые виды электроинструментов

-Электросварочные аппараты

-Бытовые и аналогичные электрические приборы

-Аудио и видео аппараты

-Оборудование для информационных технологий (IT)

-Осветительные приборы и устройства

-Телекоммуникационное оборудование, используемое конечными пользователями

-Автотранспортные средства и запчасти

-Шины

-Безосколочные стекла

-Сельскохозяйственная техника

-Изделия из латекса

-Некоторые виды медицинского оборудования

-Противопожарные товары.

-Детекторы для систем охранной сигнализации

Обязательная сертификация в Китае состоит из двух этапов: тестирование продукции (образцы товаров, которые должны быть сертифицированы, направляются в китайские испытательные лаборатории) и проверка завода (инспекция производителей продукции китайскими аудиторами). После выдачи сертификата он остается действительными в течении нескольких лет при условии ежегодных последующих проверок со стороны государственного органа КНР.

## **СЕРТИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ ISO**

## Создание интегрированных систем менеджмента в настоящее время является наиболее эффективным способом совершенствования управления предприятием.

***-* ISO 9001** Системы Менеджмента Качества

**- ISO 14001** Системы Экологического Менеджмента

**- ISO 18001** Системы Менеджмента Профессиональной Безопасности и Охраны Здоровья

**- ISO 22000** Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции

**- FSSC 22000** Системы Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции

**- ISO 27001** Системы Менеджмента Информационной Безопасности

**- SBQMC** Системы Менеджмента Качества Малого Бизнеса

**- ISO 39001** Системы Менеджмента Качества Безопасности Дорожного Движения

**- ISO 31000** Управление Рисками

**- ISO 13485** Медицинские Изделия. Системы Менеджмента Качества

**- ISO 16949** Системы Менеджмента Качества в Автомобильной Отрасли

**- ISO 20000** Системы Управления ИТ-услугами

**- ISO 15378** Первичные Упаковочные Материалы для Лекарственных Средств

**- SA 8000** Руководство по Социальной Ответственности

**- ISO 55001** Системы Управления Активами

**- ISO 30000** Системы Менеджмента Рециклинга Морских Судов

**- ISO 50001** Системы Менеджмента Энергоэффективностью

**- ISO 10002** Менеджмент Организации. Удовлетворенность Потребителя.

**- ISO 29001** Нефтяная, Нефтехимическая и Газовая Промышленность. Системы Менеджмента Качества

**- AS 9100** Системы Менеджмента Качества Авиационного Сектора

**- EN 91000** Системы Менеджмента Качества – Аэрокосмические Серии

**- ISO 22301** Системы Менеджмента Непрерывности Бизнеса**.**

**- ISO 28000** Системы Менеджмента Безопасности Цепочки Поставок

**- GMP** Надлежащая Производственная Практика

**-** Халяль Сертификация

**-**Органическая Сертификация (США / ЯПОНИЯ / ЕС / РУС / УКР)

**-** RoSH Cертификация

**МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!**

**НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ОПЫТ, НАРАБОТАННЫЙ ГОДАМИ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НАШИМ КЛИЕНТАМ ПЕРВОКЛАССНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ.ОБРАТИВШИСЬ К НАМ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ НАБОР УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБШИРНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОПЫТНЫХ ЭКСПЕРТОВ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ВАМ РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЗАДАЧИ КАЧЕСТВЕННО И В ПРЕДЕЛЬНО СЖАТЫЕ СРОКИ.**